本工程位于深圳市高新园区，地上七层，二层以上为社区入户层，顶层屋面为可以上人屋面。层高为4m，室内外高差为0.45m，自室外地坪算起的房屋总高度为28m。

结构型式：轻钢框架结构；基础型式；筏板基础。



