|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001 | 活动室 | III | 侧面 | 4.17 | 2.04 | 2.04 | 满足 |
| 1003 | 活动室 | III | 侧面 | 4.45 | 2.25 | 1.98 | 满足 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 16.14 | 5.84 | 2.77 | 满足 |
| 1007 | 寝室 | III | 侧面 | 13.19 | 3.00 | 4.39 | 满足 |
| 1008 | 寝室 | III | 侧面 | 13.31 | 2.99 | 4.46 | 满足 |
| 1009 | 活动室 | III | 侧面 | 4.01 | 2.18 | 1.84 | 满足 |
| 1011 | 保健观察室 | III | 侧面 | 9.83 | 2.77 | 3.55 | 满足 |
| 1012 | 寝室 | III | 侧面 | 13.73 | 2.98 | 4.61 | 满足 |
| 1013 | 保健观察室 | III | 侧面 | 4.24 | 2.33 | 1.82 | 满足 |
| 1014 | 保健观察室 | III | 侧面 | 3.42 | 2.27 | 1.51 | 满足 |
| 1015 | 保健观察室 | III | 侧面 | 3.20 | 2.25 | 1.42 | 满足 |
| 1022 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 19.00 | 3.67 | 5.18 | 满足 |
| 1023 | 库房 | V | 侧面 | 1.19 | 0.64 | 1.86 | 满足 |
| 1026 | 库房 | V | 侧面 | 1.21 | 0.69 | 1.74 | 满足 |
| 1028 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.73 | 1.59 | 1.71 | 满足 |
| 1029 | 库房 | V | 侧面 | 1.67 | 1.35 | 1.24 | 满足 |
| 1031 | 休息厅 | IV | 侧面 | 3.22 | 2.54 | 1.27 | 满足 |
| 1034 | 库房 | V | 侧面 | 1.43 | 1.05 | 1.36 | 满足 |
| 1035 | 库房 | V | 侧面 | 1.44 | 1.05 | 1.37 | 满足 |
| 1041 | 库房 | V | 侧面 | 2.89 | 1.43 | 2.02 | 满足 |
| 1042 | 库房 | V | 侧面 | 2.40 | 1.24 | 1.94 | 满足 |
| 1043 | 餐厅 | IV | 侧面 | 3.36 | 2.04 | 1.64 | 满足 |
| 1044 | 库房 | V | 侧面 | 1.40 | 0.93 | 1.50 | 满足 |
| 1045 | 库房 | V | 侧面 | 1.32 | 0.93 | 1.42 | 满足 |
| 1046 | 库房 | V | 侧面 | 1.47 | 1.05 | 1.40 | 满足 |
| 2 | 2001 | 活动室 | III | 侧面 | 5.20 | 2.63 | 1.98 | 满足 |
| 2003 | 活动室 | III | 侧面 | 4.96 | 2.38 | 2.09 | 满足 |
| 2005 | 寝室 | III | 侧面 | 13.27 | 2.99 | 4.44 | 满足 |
| 2006 | 寝室 | III | 侧面 | 12.69 | 2.72 | 4.67 | 满足 |
| 2008 | 活动室 | III | 侧面 | 4.41 | 2.32 | 1.90 | 满足 |
| 2010 | 寝室 | III | 侧面 | 12.40 | 2.91 | 4.27 | 满足 |
| 2023 | 档案室 | IV | 侧面 | 5.03 | 1.83 | 2.75 | 满足 |
| 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 4.76 | 3.14 | 1.51 | 满足 |
| 2025 | 办公室 | III | 侧面 | 5.44 | 3.75 | 1.45 | 满足 |
| 2026 | 办公室 | III | 侧面 | 5.65 | 3.72 | 1.52 | 满足 |
| 2027 | 档案室 | IV | 侧面 | 4.75 | 2.47 | 1.93 | 满足 |
| 3 | 3001 | 活动室 | III | 侧面 | 4.44 | 2.45 | 1.81 | 满足 |
| 3003 | 活动室 | III | 侧面 | 3.91 | 2.19 | 1.78 | 满足 |
| 3005 | 寝室 | III | 侧面 | 13.33 | 3.01 | 4.43 | 满足 |
| 3006 | 寝室 | III | 侧面 | 12.74 | 3.02 | 4.21 | 满足 |
| 3007 | 活动室 | III | 侧面 | 4.38 | 2.17 | 2.02 | 满足 |
| 3009 | 寝室 | III | 侧面 | 13.65 | 2.99 | 4.56 | 满足 |