|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | 达标面积比例(%) | 结论 |
| 1 | 1002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 231.03 | 100 | 满足 |
| 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 231.03 | 100 | 满足 |
| 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 70.33 | 100 | 满足 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 70.33 | 100 | 满足 |
| 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 1015 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 1018 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 1019 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 1022 | 复印室 | IV | 侧面 | 300 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 1024 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 17.03 | 51 | 不满足 |
| 2 | 2002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 231.03 | 100 | 满足 |
| 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 231.03 | 100 | 满足 |
| 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 70.33 | 100 | 满足 |
| 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 69.93 | 100 | 满足 |
| 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.55 | 100 | 满足 |
| 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 37.18 | 100 | 满足 |
| 2013 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 23.18 | 100 | 满足 |
| 2014 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 23.18 | 100 | 满足 |
| 2015 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 2016 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 67 | 满足 |
| 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 2023 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 2025 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 17.33 | 46 | 不满足 |
| 2027 | 复印室 | IV | 侧面 | 300 | 15.68 | 100 | 满足 |
| 3 | 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 231.03 | 100 | 满足 |
| 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 231.03 | 100 | 满足 |
| 3005 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 50.35 | 100 | 满足 |
| 3007 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 47.42 | 100 | 满足 |
| 3008 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 46.35 | 100 | 满足 |
| 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.55 | 100 | 满足 |
| 3010 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 45.29 | 100 | 满足 |
| 3011 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 28.62 | 100 | 满足 |
| 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 24.75 | 100 | 满足 |
| 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.78 | 100 | 满足 |
| 3014 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.39 | 100 | 满足 |
| 3015 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.18 | 78 | 满足 |
| 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.18 | 64 | 满足 |
| 3017 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.77 | 100 | 满足 |
| 3018 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 22.72 | 100 | 满足 |
| 3019 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.60 | 100 | 满足 |
| 3020 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 81 | 满足 |
| 3021 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.38 | 86 | 满足 |
| 3022 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 3023 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 22.38 | 100 | 满足 |
| 3024 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.33 | 100 | 满足 |
| 3025 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.26 | 100 | 满足 |
| 3026 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.71 | 100 | 满足 |
| 3028 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 21.49 | 100 | 满足 |
| 3029 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 3030 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 3031 | 复印室 | IV | 侧面 | 300 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 3032 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.06 | 100 | 满足 |
| 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.67 | 100 | 满足 |
| 3035 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 17.98 | 100 | 满足 |
| 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 17.33 | 54 | 不满足 |
| 3038 | 复印室 | IV | 侧面 | 300 | 15.68 | 100 | 满足 |
| 4 | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.71 | 100 | 满足 |
| 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.30 | 100 | 满足 |
| 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 71.22 | 100 | 满足 |
| 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 69.94 | 100 | 满足 |
| 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 69.53 | 100 | 满足 |
| 4011 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 47.42 | 100 | 满足 |
| 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.29 | 100 | 满足 |
| 4013 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 21.49 | 100 | 满足 |
| 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 4017 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 17.33 | 100 | 满足 |
| 5 | 5003 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 5004 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 5005 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 71.22 | 100 | 满足 |
| 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 70.06 | 100 | 满足 |
| 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 70.06 | 100 | 满足 |
| 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 69.53 | 100 | 满足 |
| 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 69.53 | 100 | 满足 |
| 5010 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 47.42 | 100 | 满足 |
| 5011 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.29 | 100 | 满足 |
| 5012 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.29 | 100 | 满足 |
| 5013 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.17 | 100 | 满足 |
| 5014 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 23.05 | 100 | 满足 |
| 5015 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 23.05 | 100 | 满足 |
| 5016 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.64 | 73 | 满足 |
| 5017 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.49 | 100 | 满足 |
| 5018 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 5019 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.18 | 100 | 满足 |
| 5021 | 档案室 | IV | 侧面 | 300 | 17.33 | 100 | 满足 |
| 6 | 6002 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 房间类型 | 采光类型 | 设计照度(Lx) | 总面积(m2) | 达标面积比例(%) | 结论 |
| 普通教室 | 侧面 | 450 | 1386.20 | 100 | 满足 |
| 办公室 | 侧面 | 450 | 3345.06 | 98 | 满足 |
| 档案室 | 侧面 | 300 | 657.23 | 99 | 满足 |
| 复印室 | 侧面 | 300 | 73.72 | 100 | 满足 |
| 专用教室 | 侧面 | 450 | 94.31 | 100 | 满足 |
| 多区域面积加权平均 | 99 | **3分** |