|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | | 房间类型 | 采光 等级 | | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | | 房间面积 (m2) | | 达标面积 比例(%) | | 结论 |
| 1 | 1002 | | 普通教室 | III | | 侧面 | 450 | | 231.03 | | 100 | | 满足 |
| 1003 | | 普通教室 | III | | 侧面 | 450 | | 231.03 | | 100 | | 满足 |
| 1005 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 1006 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 70.33 | | 100 | | 满足 |
| 1007 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 70.33 | | 100 | | 满足 |
| 1008 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 1009 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 1010 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 1012 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 1013 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 1014 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 1015 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 1016 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 1017 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 1018 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 1019 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 1020 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 1022 | | 复印室 | IV | | 侧面 | 300 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 1024 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 17.03 | | 51 | | 不满足 |
| 2 | 2002 | | 普通教室 | III | | 侧面 | 450 | | 231.03 | | 100 | | 满足 |
| 2003 | | 普通教室 | III | | 侧面 | 450 | | 231.03 | | 100 | | 满足 |
| 2005 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 2006 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 2007 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 2008 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 70.33 | | 100 | | 满足 |
| 2009 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 69.93 | | 100 | | 满足 |
| 2010 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 2011 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 45.55 | | 100 | | 满足 |
| 2012 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 37.18 | | 100 | | 满足 |
| 2013 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 23.18 | | 100 | | 满足 |
| 2014 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 23.18 | | 100 | | 满足 |
| 2015 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 2016 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 2017 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 67 | | 满足 |
| 2018 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 2019 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 2021 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 2022 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 2023 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 2025 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 17.33 | | 46 | | 不满足 |
| 2027 | | 复印室 | IV | | 侧面 | 300 | | 15.68 | | 100 | | 满足 |
| 3 | 3002 | | 普通教室 | III | | 侧面 | 450 | | 231.03 | | 100 | | 满足 |
| 3003 | | 普通教室 | III | | 侧面 | 450 | | 231.03 | | 100 | | 满足 |
| 3005 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 3006 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 50.35 | | 100 | | 满足 |
| 3007 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 47.42 | | 100 | | 满足 |
| 3008 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 46.35 | | 100 | | 满足 |
| 3009 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 45.55 | | 100 | | 满足 |
| 3010 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 45.29 | | 100 | | 满足 |
| 3011 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 28.62 | | 100 | | 满足 |
| 3012 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 24.75 | | 100 | | 满足 |
| 3013 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.78 | | 100 | | 满足 |
| 3014 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 23.39 | | 100 | | 满足 |
| 3015 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 23.18 | | 78 | | 满足 |
| 3016 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 23.18 | | 64 | | 满足 |
| 3017 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.77 | | 100 | | 满足 |
| 3018 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 22.72 | | 100 | | 满足 |
| 3019 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.60 | | 100 | | 满足 |
| 3020 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 81 | | 满足 |
| 3021 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.38 | | 86 | | 满足 |
| 3022 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 3023 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 22.38 | | 100 | | 满足 |
| 3024 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.33 | | 100 | | 满足 |
| 3025 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.26 | | 100 | | 满足 |
| 3026 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.71 | | 100 | | 满足 |
| 3028 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 21.49 | | 100 | | 满足 |
| 3029 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 3030 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 3031 | | 复印室 | IV | | 侧面 | 300 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 3032 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.06 | | 100 | | 满足 |
| 3033 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 20.67 | | 100 | | 满足 |
| 3035 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 17.98 | | 100 | | 满足 |
| 3036 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 17.33 | | 54 | | 不满足 |
| 3038 | | 复印室 | IV | | 侧面 | 300 | | 15.68 | | 100 | | 满足 |
| 4 | 4003 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.71 | | 100 | | 满足 |
| 4004 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 4005 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 4006 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 4007 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.30 | | 100 | | 满足 |
| 4008 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 71.22 | | 100 | | 满足 |
| 4009 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 69.94 | | 100 | | 满足 |
| 4010 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 69.53 | | 100 | | 满足 |
| 4011 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 47.42 | | 100 | | 满足 |
| 4012 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 45.29 | | 100 | | 满足 |
| 4013 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 21.49 | | 100 | | 满足 |
| 4014 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 4015 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 4017 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 17.33 | | 100 | | 满足 |
| 5 | 5003 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 5004 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 5005 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 71.22 | | 100 | | 满足 |
| 5006 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 70.06 | | 100 | | 满足 |
| 5007 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 70.06 | | 100 | | 满足 |
| 5008 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 69.53 | | 100 | | 满足 |
| 5009 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 69.53 | | 100 | | 满足 |
| 5010 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 47.42 | | 100 | | 满足 |
| 5011 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 45.29 | | 100 | | 满足 |
| 5012 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 45.29 | | 100 | | 满足 |
| 5013 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 23.17 | | 100 | | 满足 |
| 5014 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 23.05 | | 100 | | 满足 |
| 5015 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 23.05 | | 100 | | 满足 |
| 5016 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 22.64 | | 73 | | 满足 |
| 5017 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.49 | | 100 | | 满足 |
| 5018 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 5019 | | 办公室 | III | | 侧面 | 450 | | 21.18 | | 100 | | 满足 |
| 5021 | | 档案室 | IV | | 侧面 | 300 | | 17.33 | | 100 | | 满足 |
| 6 | 6002 | | 专用教室 | III | | 侧面 | 450 | | 94.31 | | 100 | | 满足 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | | 设计照度(Lx) | | | 总面积(m2) | | 达标面积比例(%) | | 结论 | |
| 普通教室 | | 侧面 | | | 450 | | | 1386.20 | | 100 | | 满足 | |
| 办公室 | | 侧面 | | | 450 | | | 3345.06 | | 98 | | 满足 | |
| 档案室 | | 侧面 | | | 300 | | | 657.23 | | 99 | | 满足 | |
| 复印室 | | 侧面 | | | 300 | | | 73.72 | | 100 | | 满足 | |
| 专用教室 | | 侧面 | | | 450 | | | 94.31 | | 100 | | 满足 | |
| 多区域面积加权平均 | | | | | | | | | | 99 | | **3分** | |