|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | DA |
| 1 | 1002 | 大堂 | IV | 混合 | 150 | 48.62 | 16% |
| 1003 | 客房 | IV | 混合 | 150 | 12.89 | 21% |
| 1005 | 餐厅 | IV | 混合 | 150 | 48.03 | 40% |
| 1008 | 会议厅 | III | 混合 | 300 | 47.56 | 26% |
| 1009 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 300 | 47.69 | 24% |
| 1011 | 健身房 | IV | 混合 | 150 | 21.93 | 22% |
| 1012 | 健身房 | IV | 混合 | 150 | 21.54 | 38% |
| 2 | 2016 | 阅览室 | III | 混合 | 300 | 98.27 | 24% |
| 2018 | 办公室 | III | 混合 | 300 | 48.03 | 39% |
| 2020 | 会议室 | III | 混合 | 300 | 47.56 | 30% |
| 2021 | 会议室 | III | 混合 | 300 | 47.69 | 29% |
| 2023 | 阅览室 | III | 混合 | 300 | 45.01 | 29% |
| 3 | 3027 | 阅览室 | III | 混合 | 300 | 97.47 | 15% |
| 3030 | 办公室 | III | 混合 | 300 | 48.03 | 38% |
| 3032 | 会议室 | III | 混合 | 300 | 47.56 | 30% |
| 3033 | 多功能活动区 | III | 混合 | 300 | 47.69 | 32% |