**装修材料预算清单明细**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目名称** | **数量** | **单位** | **材料结构及制造 安装工艺标准** |
| 1 | 拆除轻质砖墙（120mm以内） | 155 | m2 | 人工拆除，垃圾装袋，、非保护性拆除，不含连接处修复。 |
| 1 | 轻质砖封门洞，双面水泥砂浆批荡（240厚） | 5 | m2 | 9公分轻质砖垒砌，水泥砂浆批荡 |
| 2 | 石膏板隔墙(豪森) | 278.5 | m2 | 1、75轻钢龙骨，膨胀螺丝固定；2、12mm双面豪森石膏板隔墙，钉眼刷防锈漆。 |
| 3 | 12厘钢化玻璃隔墙 | 112.5 | m2 | 12mm钢化玻璃，含磨边、开孔，搬运上楼,人工安装费。磨砂另算25元/㎡。 |
| 4 | 玻璃隔墙上方封轻钢龙骨石膏板 | 75 | m2 | 轻钢龙骨框架，面封豪森石膏板，人工安装费。 |
| 5 | 暗藏玻璃隔墙木基层框架（截面宽≤240） | 116 | m | 大芯板开条框架，光滑收边,面贴裂约带,外墙腻子批底，人工及安装费。 |
| 6 | 窗帘盒 | 54.6 | m | 木龙骨框架，12mm夹板封面，窗帘盒制作，高度120mm以内。 |
| 1 | 地面铺贴仿大理石抛釉砖600\*600（高） | 49 | m2 | 长安/萨米特/东鹏大唐600\*600优等品抛釉砖, |
| 2 | 地面铺贴门槛石(宽≤300，含主材) | 7.3 | m | 1、含石材，暂定每平方米300元；2、国标32.5R普通硅酸盐水泥、河砂 ；3、水泥砂浆铺贴，白水泥勾缝。 |
| 3 | 不锈钢踢脚线(H=60) | 36 | m | 1、9mm夹板打底；2、面贴304#1.0不锈钢踢脚线，辅材及人工安装。 |
| 4 | 石膏板造型天花吊顶 | 162 | ㎡ | 1、50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；2、9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；3、钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。 |
| 5 | 天花条形软膜天花(宽300以内) | 14 | m | 成品定制,PVC线条收边 |
| 6 | 天棚批腻子刷乳胶漆 | 198.4 | m2 | 1、德邦腻子粉批荡，打磨平整；2、含多乐士美时丽/立邦时时丽乳胶漆，牛皮纸补缝；3、刷涂二遍，一底一面,打磨；4、有颜色调色乳胶漆另加3元/m?。 |
| 7 | 墙面批灰刷乳胶漆 | 835 | m2 | 1、德邦腻子粉批荡，打磨平整；2、含多乐士美时丽/立邦时时丽乳胶漆，牛皮纸补缝；3、刷涂二遍，一底一面,打磨；4、有颜色调色乳胶漆另加3元/m?。 |
| 8 | 直形前台制作 | 3 | m | 15厘板及夹板打底造型，内面贴防火板。参见施工图（不含台面大理石） |
| 9 | 大理石前台台面（宽600以内） | 5 | m2 | 人造大理石，切割，磨边，大理石胶粘贴及人工。 |
| 10 | 背景墙制作 | 20.8 | ㎡ | 以设计图纸为准 |
| 11 | 12mm钢化玻璃门 | 53 | m2 | 1、12mm钢化玻璃，含磨边、开孔、打玻璃胶；不含门拉手、地弹簧和门夹锁；玻璃磨砂另加25元每平方。 |
| 12 | 玻璃自动感应门配件(国产) | 1 | 套 | 百事达、泰牧自动门电机、导轨及其他配件。槽钢焊接吊梁,安装, |
| 13 | 不锈钢包大门套（截面宽300以内） | 16 | m | 1、15厘大芯板框打底,304不锈钢包框，展开宽度为300mm以内。 |
| 14 | 烤漆水晶字 | 1 | 项 | 厂家定制，人工安装 |
| 1 | 地面水泥砂浆找平(H≤50） | 431.4 | m2 | 1、国标32.5R普通硅酸盐水泥、河砂，1:3水泥沙浆找平；2、平均厚度≤50mm,超出另计。 |
| 2 | 地面铺复合地板 | 431.4 | m2 | 复合地板，防潮珍珠棉,铝合金收口条 |
| 3 | 不锈钢地脚线（H:60) | 179.1 | m | 9厘夹板打底，不锈钢封面 |
| 4 | 天花U形木塑条形方通格栅吊顶 | 44 | m2 | 1、2.5\*70mm木塑方通,间距100-150mm,2、8mm镀锌吊杆，专用卡扣式龙骨,膨胀螺栓固定； |
| 5 | 原顶天花喷漆 | 428 | ㎡ | 原结构天花清理铁钉及螺丝,清理水梁柱边缘,直接喷深色乳胶漆二遍。 |
| 4 | 天花金属龙骨600\*600石膏板吊顶 | 112.2 | ㎡ | 1、吊线，南辉/茂超600\*600mm高强石膏板,凹槽烤漆龙骨；2、安装人工费及其他辅材；3、吊顶完成面到楼板底小于或等于1.2m。 |
| 8 | 地弹簧(国产品牌，轻型) | 18 | 个 | 百事达地弹簧，双段减速闭合。 |
| 9 | 玻璃门拉手（600~800） | 18 | 副 | 不锈钢拉手（长600~800） |
| 10 | 玻璃门不锈钢七字夹 | 18 | 个 | 百事达 |
| 6 | 成品模压木门扇及门套 中档（800\*2000） | 2 | 樘 | 800\*2000居得美免漆成品木门，含门套安装。 |
| 7 | 木门小五金组合 | 3 | 套 | 百事达、固睿安。铝合金或不锈钢执手锁/合页/门吸 |
| 4 | 石膏板天花吊顶（平面） | 28.6 | ㎡ | 1、50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；2、9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；3、钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。 |
| 5 | 天花软膜天花(宽300以内) | 22.5 | ㎡ | 成品定制,PVC线条收边 |
| 7 | 暗藏门制作 | 1 | 套 | 15厘夹板开条做龙骨，双面封5厘板，3厘饰面板封面，实木线条收边，刷清漆 |
| 4 | 石膏板局部六边形造型天花 | 6 | 个 | 1、50系列龙骨,8mm镀锌吊杆，膨胀螺栓固定；2、9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定；3、钉眼点涂防锈漆，板接缝处用石膏粉填补、牛皮纸粘贴防裂处理。含乳胶漆 |
| 12 | 成品烤漆厨柜 | 3.6 | m | 厂家定制，人工安装 |
| 13 | 厨柜人造石台面 | 3.6 | m | 厂家定制，人工安装 |
| 14 | 成品免漆板吊柜 | 3.6 | m | 厂家定制，人工安装 |
| 1 | 强电铺设安装铺设(办公室) | 540 | m2 | 2.5MM2和4.0MM2电线,，PVC线管及配件。 不含配电箱及电缆线。 |
| 2 | 弱电线路铺设（超五类） | 540 | m2 | 超五类网线,四芯电话线,PVC线管及配件。不含模块面板及机房内网络设备及桥架。 |
| 3 | 分区小型配电箱 | 1 | 套 | 致业豪华明装电箱，铁底PVC透明面盖，DELEX/总制及空开 |
| 4 | 10A大板开关-单联单控 | 5 | 个 | TCL美奴/品上A系 |
| 5 | 10A大板开关-双联单控 | 8 | 个 | TCL美奴/品上A系 |
| 6 | 10A大板开关-三联单控 | 5 | 个 | TCL美奴/品上A系 |
| 7 | 10A五孔插座 | 93 | 个 | TCL美奴/品上A系 |
| 8 | 4寸筒灯(东南) | 80 | 个 | 东南PT213,145MM/125MM |
| 9 | 单头小豆胆射灯(东南) | 5 | 个 | 东南,含品上变压器/卤素光源, |
| 10 | 明装单头射灯 | 25 | 个 | 东南,含品上变压器/卤素光源, |
| 11 | 双支铝合金吊线灯100mm | 25 | 套 | 威朗仕wls8807-2 |
| 12 | T5灯带 | 75 | m | 品上照明 |
| 1 | 垃圾搬运费 | 1 | 项 | 施工现场清理,装袋,运输至管理处指定地点堆放，有电梯。在无电梯情况下2楼以上每层按建筑面积增加2元/平米（不含垃圾外运） |
| 2 | 垃圾外运费(3T车)(甲方直接交钱给物业，乙方未包含） | 0 | 车 | 人工装车,3T车型，垃圾运出场外。 |
| 3 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 施工材料搬运至施工现场,有电梯。在无电梯情况下，2楼以上每层按建筑面积增加2元/平米，不含甲方自购材料 |
| 4 | 成品保护费 | 1 | 项 | 1.对已施工完的成品（地砖、地毯、地胶装饰柜类等重要部份）进行保护，采用文丰专用保护材料。 |
| 5 | 文明施工费 | 1 | 项 | 施工现场文明标语，施工牌，临时电箱等 |
| **A** | **工程款合计** | **#REF!** | | |
| **B** | **工程管理费A\*3%** | **#REF!** | | |
| **C** | **合计(未含税）** | **#REF!** | | |
|  | **说明：** | | | |
| 1 | 此报价仅供甲方参考或做为签定施工合同的参考依据。 | | | |
| 2 | 以上报价中主材由乙方提供样板，经甲方确认后使用，如果甲方无法确认价格以内的样板，须超出报价价格另议或甲方自购。如报价中主材由甲方指定，价格另议或甲方自购。 | | | |
| 3 | 此报价不包含装修过程中所产生水电费用、绿化、办公家私、文件柜 | | | |
| 4 | 此报价不包含（空调改造等） | | | |
| 5 | 此报价不含管理处所收其他任何费用，如有其他收费，敬请甲方承担。 | | | |
|  | | | | |



岁月如轮，也许还没有做好准备，就碾碎了绚烂多姿的梦想；流年似水，也许只是一个转身，就冲淡了深情相依的誓言。生活不相信眼泪，只有坚强，才能把自己从痛苦的深渊中拔出来。要始终坚信，山重水复之后，总会呈现一派柳暗花明。

　　女人，要学会宽容。“金无足赤，人无完人”,谁都不可能十全十美，每个人都是被上帝咬过一口的苹果。所以，不能只盯着这个丑陋的缺口，要嗅到苹果的清香。

　　包容他人缺点，宽容他人错误，给他解释和改正的机会。自然，宽容不是没有底线的纵容，如果他把宽容视为懦弱，肆意践踏，就可以紧闭门扉，将之拒绝在宽容的门外。

　　女人，要懂得爱自己。工作重要，但不要为了争名夺利，身心俱疲；家人重要，但不要为了家人，失去自我。懂得做一只精瓷小碗，让人珍惜惹人疼；不要做一只粗瓷大碗，所有的粗活重活都抢着干。

　　不懂得爱自己的女人往往最可怜，倾其所有，最后却一无所有。张爱玲说：越是不爱自己，越是没人爱你。确实，如果连自己都不懂得爱自己，还怎么奢望别人爱你？

　　女人，要有一颗善良的心。张爱玲说：打扮得再美，穿得再昂贵，那只是个幌子，用善良做的外衣才是真的美。







