|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | 达标时数(h/d) | 结论 |
| 1 | 1003 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 37.48 | 9.2 | 满足 |
| 1004 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 125.80 | 7.3 | 满足 |
| 1005 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 190.92 | 7.4 | 满足 |
| 1006 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 80.84 | 8.9 | 满足 |
| 1029 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 315.02 | 7.6 | 满足 |
| 1034 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 141.44 | 8.8 | 满足 |
| 2 | 2003 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 37.48 | 9.2 | 满足 |
| 2004 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 125.80 | 7.3 | 满足 |
| 2005 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 190.92 | 7.4 | 满足 |
| 2006 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 80.84 | 9.0 | 满足 |
| 2029 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 315.02 | 7.6 | 满足 |
| 2034 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 141.44 | 8.8 | 满足 |
| 3 | 2003 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 37.48 | 9.2 | 满足 |
| 2004 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 125.80 | 7.3 | 满足 |
| 2005 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 190.92 | 7.3 | 满足 |
| 2006 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 80.84 | 9.1 | 满足 |
| 2029 | 药房 | III | 侧面 | 450 | 315.02 | 7.6 | 满足 |
| 2034 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 141.44 | 8.9 | 满足 |
| 4 | 4001 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 28.80 | 8.7 | 满足 |
| 4002 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4003 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4004 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4005 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4006 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4007 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4008 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4009 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4010 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4011 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 60.04 | 8.8 | 满足 |
| 4012 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.7 | 满足 |
| 4013 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4015 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4016 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4017 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4018 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4019 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4020 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 27.32 | 8.8 | 满足 |
| 4021 | 一般病房 | IV | 侧面 | 300 | 28.80 | 8.7 | 满足 |
| 4058 | 活动室 | III | 侧面 | 450 | 75.80 | 7.7 | 满足 |
| 4059 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 79.40 | 8.8 | 满足 |
| 4077 | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 13.36 | 9.4 | 满足 |
| 4078 | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 14.20 | 9.4 | 满足 |
| 4079 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 29.48 | 9.7 | 满足 |
| 4080 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 14.36 | 9.7 | 满足 |
| 4081 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 14.36 | 9.7 | 满足 |
| 4082 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 10.56 | 9.6 | 满足 |
| 4083 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 300 | 17.48 | 9.5 | 满足 |
| 房间类型 | 采光类型 | 设计照度(Lx) | 总面积(m2) | 达标时数(h/d) | 结论 |
| 医生办公室(护士室) | 侧面 | 300 | 944.93 | 9.0 | 满足 |
| 药房 | 侧面 | 450 | 1895.21 | 7.4 | 满足 |
| 一般病房 | 侧面 | 300 | 609.37 | 8.8 | 满足 |
| 活动室 | 侧面 | 450 | 75.80 | 7.7 | 满足 |
| 卧室 | 侧面 | 300 | 27.56 | 9.4 | 满足 |
| 多区域面积加权平均 | **8.1** | **3分** |