|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1003 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.37 | 5.17 | 3.36 | 满足 |
| 1004 | 药房 | III | 侧面 | 15.14 | 3.52 | 4.30 | 满足 |
| 1005 | 药房 | III | 侧面 | 15.15 | 3.54 | 4.28 | 满足 |
| 1006 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.96 | 3.38 | 4.73 | 满足 |
| 1029 | 药房 | III | 侧面 | 15.06 | 3.01 | 5.01 | 满足 |
| 1034 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.87 | 3.23 | 4.61 | 满足 |
| 2~3 | 2003 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.33 | 5.18 | 3.35 | 满足 |
| 2004 | 药房 | III | 侧面 | 15.17 | 3.51 | 4.32 | 满足 |
| 2005 | 药房 | III | 侧面 | 15.07 | 3.53 | 4.26 | 满足 |
| 2006 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.99 | 3.36 | 3.87 | 满足 |
| 2029 | 药房 | III | 侧面 | 15.08 | 3.01 | 5.01 | 满足 |
| 2034 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.22 | 3.23 | 4.72 | 满足 |
| 4~16 | 4001 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.59 | 3.52 | 4.72 | 满足 |
| 4002 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.58 | 3.61 | 4.59 | 满足 |
| 4003 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.59 | 3.59 | 4.62 | 满足 |
| 4004 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.54 | 3.62 | 4.57 | 满足 |
| 4005 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.57 | 3.61 | 4.58 | 满足 |
| 4006 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.63 | 3.61 | 4.61 | 满足 |
| 4007 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.57 | 3.59 | 4.61 | 满足 |
| 4008 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.62 | 3.62 | 4.60 | 满足 |
| 4009 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.53 | 3.59 | 4.61 | 满足 |
| 4010 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.61 | 3.63 | 4.58 | 满足 |
| 4011 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.68 | 3.84 | 4.35 | 满足 |
| 4012 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.56 | 3.58 | 4.63 | 满足 |
| 4013 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.69 | 3.63 | 4.59 | 满足 |
| 4014 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.61 | 3.59 | 4.63 | 满足 |
| 4015 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.52 | 3.61 | 4.57 | 满足 |
| 4016 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.54 | 3.59 | 4.61 | 满足 |
| 4017 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.63 | 3.61 | 4.60 | 满足 |
| 4018 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.53 | 3.59 | 4.60 | 满足 |
| 4019 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.63 | 3.60 | 4.62 | 满足 |
| 4020 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.60 | 3.59 | 4.62 | 满足 |
| 4021 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.47 | 3.53 | 4.67 | 满足 |
| 4058 | 活动室 | III | 侧面 | 16.61 | 3.07 | 5.40 | 满足 |
| 4059 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.66 | 2.99 | 5.56 | 满足 |
| 4077 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.05 | 5.01 | 3.20 | 满足 |
| 4078 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.21 | 4.81 | 3.37 | 满足 |
| 4079 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.89 | 6.86 | 2.46 | 满足 |
| 4080 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.69 | 6.44 | 2.59 | 满足 |
| 4081 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.84 | 6.48 | 2.60 | 满足 |
| 4082 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.54 | 6.12 | 2.70 | 满足 |
| 4083 | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.31 | 5.39 | 2.84 | 满足 |