#### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 | 3 |
| 2 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 | 2 |
| 3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 | 3 |
| 4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 | 2 |
| 合计 | | 10 | 10 |

**2 评价要点**

是否设置健身场地和空间：是 否。若是，设置类别为：

室外健身场地，其规模为： 2000 m2，占总用地面积的比例为： 29 %

室内健身场地，其规模为： 700 m2，占地上建筑面积的比例为： 9 %

专用健身慢行道，其设置规模为：长 单击此处输入文字。 200 m，占用地红线周长的比例为： 单击此处输入文字。 10 %

其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。

|  |
| --- |
|  |

项目是否设有楼梯：是 否

若是，设置位置为： ，是否靠近主出入口：是  否，距离主出入口的距离为： 100m

是否具备：自然光充足 良好的视野 人体感应灯

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |