### 5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（总分9分）

1. **得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价内容** | **评价分值（分）** | **自评得分（分）** |
| 1 | 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱 | 4 | 4　 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5　 |
| 合计 | 9 | 　9 |

1. **评价要点**

所采用的成品水箱是否符合国家现行有关标准要求：[x] 是、[ ] 否

简要说明所采取的保证储水不变质的措施。（200字以内）。

|  |
| --- |
| 本项目制定生活水泵房管理制度，要求定期对水泵进行保养，确保排水管道通畅，集水坑无杂物无异味。生活水水箱定期清洁、消毒，并定期进行卫生检疫，取得卫生检疫合格证书。生活水泵房、生活水箱必须上锁。 |

1. **证明材料：**

**建议提交材料及技术要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业分类** | **材料名称** | **技术要求** | **评价阶段** | **建筑类型** |
| **给水排水设计** | **生活饮用水储水设施的给水排水施工设计说明** | 　 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
| **生活饮用水储水设施详图** | 　 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
| **其他材料** | **生活饮用水储水设施设备材料采购清单或进场记录** | 　 | 运行评价 | 居建/公建 |
| **成品水箱产品说明书** | 　 | 运行评价 | 居建/公建 |
| **生活饮用水储水设施清洗消毒后水质检测报告及清洗消毒记录** | 　 | 运行评价 | 居建/公建 |

**实际提交材料：**

|  |
| --- |
|  |