|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| 1 | 1005 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 10.5 | 25 | 满足 |
| 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 1.3 | 25 | 满足 |
| 1002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 9.8 | 25 | 满足 |
| 1009 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 1007 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 1008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 1006 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 9.7 | 25 | 满足 |
| 1004 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 4.2 | 25 | 满足 |
| 2 | 2005 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 10.5 | 25 | 满足 |
| 2003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 9.9 | 25 | 满足 |
| 2009 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2007 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2006 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 10.8 | 25 | 满足 |
| 2004 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 3.9 | 25 | 满足 |
| 3 | 3006 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 10.7 | 25 | 满足 |
| 3003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 9.5 | 25 | 满足 |
| 3002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 8.4 | 25 | 满足 |
| 3010 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 3008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 3009 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 3007 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 11.2 | 25 | 满足 |
| 3005 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 4.0 | 25 | 满足 |
| 4 | 4006 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 10.5 | 25 | 满足 |
| 4003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 7.8 | 25 | 满足 |
| 4002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 4.3 | 25 | 满足 |
| 4010 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4009 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 4007 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 11.2 | 25 | 满足 |
| 4005 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 3.8 | 25 | 满足 |
| 5 | 5006 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 10.0 | 25 | 满足 |
| 5003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 8.4 | 25 | 满足 |
| 5002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 5.3 | 25 | 满足 |
| 5010 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 5008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 5009 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 5007 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 11.1 | 25 | 满足 |
| 5005 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 3.9 | 25 | 满足 |