节能设计

点击设置进行工程设置，选择辽宁沈阳，标准选用，不同的标准对节能的要求不同。对建好的模型，右键选择关键显示，此时只显示墙体和门窗。进行工程材料设置，分别设置水泥砂浆，钢筋，混凝土防水层等，根据门窗位置设置编号，选定门窗形式以及屋顶墙身材料构造。对门窗进行编号，调整墙体的高度。在空间划分中，搜索出房间，通过模型观察检查是否正确。

将所有东西设置好之后进行节能检查。无误后进行计算，点击计算中的节能检查，生成一个表格显示是否满足标准。找到不满足标准的地方进行修改，对于不满足的地方可以修改其材料，减小K值的实际达到满足状态。

点击计算中的节能报告输出满足标准后的报告，完成制作。







