**设计说明**

**一个好的社区卫生服务中心设计方案必须是以患者为核心，突出我们先进的诊疗技术和优质高效的服务；改善患者就诊的环境、效率、服务是我们在社区服务设计中树立形象的关键。本案社区卫生服务中心设计选址本案位于广州市番禺区南部，西毗西环路西线公路，东临居民区，北近广东番禺中学，南靠顺德水道。选址环境好远离嘈杂源交通便利的位置，安静的诊疗环境让患者更加的舒心，能够更好与医护人员沟通和描述病情，便利的交通是保证患者顺利达到的关键。本案所设计的社区服务中心功能麻雀虽小五脏俱全的建筑。通过分区合理内外有别、动静分区的划分，使得社区中心各空间联系方便，交通流线简洁明确，力求既重视建筑的内部空间营造，例如弹性空间的营造、利用；灵动盒子的多元可能；也重视外部闲景观的空间设计，例如景观轴，景观墙，屋顶绿植等，更把节能减排保温隔热能源再利用应用到建筑上，就地取材—桔梗再利用于外墙；采用绿建材料空气净化卫士—新型环保材料托玛琳应用于内墙、灵动盒子上面；在智能停车场跑道处设计动感地砖使动能转化为电能等等；打造富有个性的建筑形象。在“灵动元件”中,空间界限被打破，绿建减排节能被突破，立志于打造“家一样的社区服务中心”。**