|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 设计照度要求(Lx) | 房间面积(m2) | 达标面积比例(%) | 结论 |
| 1 | 1016 | 办公室 | III | 混合 | 300 | 37.45 | 100 | 满足 |
| 1017 | 大堂 | IV | 混合 | 150 | 332.52 | 100 | 满足 |
| 1019 | 会议室 | III | 顶部 | 300 | 45.35 | 100 | 满足 |
| 1026 | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 78.25 | 100 | 满足 |
| 1029 | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 42.00 | 100 | 满足 |
| 2 | 2004 | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 84.40 | 100 | 满足 |
| 2005 | 大堂 | IV | 侧面 | 300 | 169.34 | 100 | 满足 |
| 2013 | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 76.84 | 100 | 满足 |
| 2015 | 会议室 | III | 侧面 | 450 | 57.22 | 100 | 满足 |