#### 8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m | 5 | 5  |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 | 4  |
| 合计 | 9 | 9  |

**2 评价要点**

室外吸烟区布置在 中庭 ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的 30 米，距离儿童和老人活动场所 20 米，具备 [x] 专用垃圾桶、 [x] 导向标识、 [x] 警示标识。

请简要说明室外吸烟区的布置情况。

|  |
| --- |
| 室外吸烟区布置在 中庭 ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的 30 米，距离儿童和老人活动场所 20 米，具备专用垃圾桶、导向标识、警示标识。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |