**扬州园艺博览会展馆遮阳装置产品说明书**

**产品概述**

扬州园艺博览会展馆遮阳装置是一款专为大型展览馆设计的高效节能遮阳系统。采用先进的材料和技术，能够有效地控制室内光照和温度，为参展人员和展品提供最佳的展览环境。该遮阳装置结合了美观与实用性，不仅提高了展馆的舒适度和功能性，同时也为展馆的绿色节能目标贡献力量。

**技术参数**

* **材料**：采用高强度的遮阳布料，具有良好的遮光和隔热性能。
* **尺寸**：根据展馆结构定制，确保完美贴合各种形状和大小的窗户。
* **控制方式**：自动和手动双重控制系统，可根据光照强度自动调节遮阳程度，也可手动控制以满足特定需求。
* **安装方式**：简易的安装结构，支持快速安装和拆卸，方便维护和更换。

**特点与优势**

1. **节能降耗**：有效降低室内温度，减少空调能耗，达到节能减排的目的。
2. **光照管理**：精确控制室内光照，保护展品免受直射日光的损害，同时为参展人员提供舒适的观展环境。
3. **环境适应性**：适用于各种气候条件，无论是强烈的阳光还是阴雨天气，都能保持室内光照和温度的稳定。
4. **美观大方**：设计简洁时尚，能够融入各种建筑风格，提升展馆的整体美感。
5. **易于维护**：采用耐用材料，抗风抗撕裂，易于清洗和维护。

**使用和维护说明**

* **日常使用**：根据展览需求和天气变化，通过控制面板调节遮阳装置的开合程度。
* **维护保养**：定期检查遮阳布料和控制系统，确保其正常运作。如遇损坏或故障，及时联系供应商进行维修或更换。
* **清洁方式**：使用软布或软刷配合清洁剂轻轻擦拭遮阳布，避免使用尖锐物品刮擦，以免损伤表面