|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 120.91 | 120.91 | 100 |
| 1002 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.00 | 13.16 | 13.16 | 100 |
| 1003 | 展厅（单层及顶层） | III | 顶部 | 2.00 | 16.20 | 16.20 | 100 |
| 1004 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 19.38 | 19.38 | 100 |
| 1005 | 展厅（单层及顶层） | III | 顶部 | 2.00 | 450.89 | 450.89 | 100 |
| 1006 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 3.00 | 16.33 | 16.33 | 100 |
| 2 | 2001 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 16.21 | 16.21 | 100 |
| 2002 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 13.18 | 13.18 | 100 |
| 2003 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 19.38 | 19.38 | 100 |
| 2004 | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 16.33 | 16.33 | 100 |