|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 9.03 | 3.00 | 3.01 | 满足 |
| 1002 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.50 | 3.40 | 3.98 | 满足 |
| 1003 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.08 | 4.99 | 2.62 | 满足 |
| 1004 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 12.30 | 3.71 | 3.32 | 满足 |
| 1005 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 10.69 | 2.95 | 3.62 | 满足 |
| 1006 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 11.43 | 3.11 | 3.68 | 满足 |
| 2 | 2001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 14.48 | 5.64 | 2.57 | 满足 |
| 2002 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 12.40 | 3.49 | 3.55 | 满足 |
| 2003 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 6.96 | 4.03 | 1.73 | 满足 |
| 2004 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 4.13 | 3.03 | 1.36 | 满足 |