|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1004 | 大堂 | IV | 侧面 | 20.94 | 5.94 | 3.52 | 满足 |
| 1009 | 大堂 | IV | 侧面 | 11.67 | 4.99 | 2.34 | 满足 |
| 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.35 | 6.00 | 3.22 | 满足 |
| 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 17.28 | 4.27 | 4.05 | 满足 |
| 1012 | 餐厅 | IV | 侧面 | 19.20 | 4.83 | 3.97 | 满足 |
| 1014 | 会议室 | III | 侧面 | 16.63 | 3.81 | 4.36 | 满足 |
| 1023 | 一般病房 | IV | 侧面 | 18.15 | 6.21 | 2.92 | 满足 |
| 1024 | 办公室 | III | 侧面 | 17.62 | 4.02 | 4.38 | 满足 |
| 1027 | 一般病房 | IV | 侧面 | 19.15 | 6.05 | 3.16 | 满足 |
| 1029 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.20 | 3.09 | 5.25 | 满足 |
| 1030 | 一般病房 | IV | 侧面 | 16.45 | 3.07 | 5.36 | 满足 |
| 1031 | 办公室 | III | 侧面 | 16.45 | 4.04 | 4.07 | 满足 |
| 1035 | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 5.88 | 2.96 | 满足 |
| 1036 | 办公室 | III | 侧面 | 20.28 | 6.73 | 3.01 | 满足 |
| 1037 | 办公室 | III | 侧面 | 19.25 | 6.59 | 2.92 | 满足 |
| 1039 | 办公室 | III | 侧面 | 15.45 | 3.96 | 3.90 | 满足 |
| 1042 | 综合大厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 6.14 | 2.01 | 满足 |
| 1043 | 诊室 | III | 侧面 | 16.23 | 4.93 | 3.29 | 满足 |
| 1045 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.87 | 1.99 | 1.95 | 满足 |
| 1047 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.00 | 1.24 | 2.43 | 满足 |
| 1051 | 健身房 | IV | 侧面 | 3.88 | 2.69 | 1.44 | 满足 |
| 1053 | 健身房 | IV | 侧面 | 3.99 | 2.83 | 1.41 | 满足 |
| 2 | 2001 | 进站大厅 | III | 侧面 | 28.72 | 6.37 | 4.51 | 满足 |
| 2003 | 开架书库 | III | 侧面 | 13.76 | 3.91 | 3.52 | 满足 |
| 2006 | 大堂 | IV | 侧面 | 12.45 | 5.24 | 2.37 | 满足 |
| 2008 | 大堂 | IV | 侧面 | 7.84 | 3.35 | 2.34 | 满足 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 16.87 | 4.59 | 3.67 | 满足 |
| 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 15.15 | 4.90 | 3.09 | 满足 |
| 2018 | 会议室 | III | 侧面 | 16.15 | 4.70 | 3.44 | 满足 |
| 2019 | 会议室 | III | 侧面 | 17.05 | 3.56 | 4.79 | 满足 |
| 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 10.94 | 3.13 | 3.50 | 满足 |
| 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 11.31 | 3.03 | 3.73 | 满足 |
| 2025 | 办公室 | III | 侧面 | 16.20 | 4.80 | 3.37 | 满足 |
| 2026 | 办公室 | III | 侧面 | 16.60 | 4.73 | 3.51 | 满足 |
| 2028 | 开架书库 | III | 侧面 | 10.74 | 3.28 | 3.28 | 满足 |
| 2032 | 办公室 | III | 侧面 | 12.16 | 3.49 | 3.48 | 满足 |
| 2033 | 办公室 | III | 侧面 | 12.00 | 3.45 | 3.48 | 满足 |
| 2044 | 起居室 | IV | 侧面 | 3.39 | 1.32 | 2.57 | 满足 |
| 2046 | 起居室 | IV | 侧面 | 3.44 | 1.30 | 2.65 | 满足 |
| 2052 | 客房 | IV | 侧面 | 7.33 | 5.00 | 1.46 | 满足 |
| 2054 | 客房 | IV | 侧面 | 6.90 | 4.96 | 1.39 | 满足 |
| 2056 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.02 | 5.29 | 2.27 | 满足 |
| 2059 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.30 | 5.28 | 2.14 | 满足 |
| 2060 | 办公室 | III | 侧面 | 11.39 | 3.81 | 2.99 | 满足 |