|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1001 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.00 | 110.04 | 8.55 | 8 |
| 1003 | 登录厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 37.36 | 37.36 | 100 |
| 1005 | 会议厅 | III | 侧面 | 3.00 | 13.04 | 13.04 | 100 |
| 1007 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.00 | 10.24 | 10.24 | 100 |
| 2 | 2001 | 客房 | IV | 侧面 | 2.00 | 34.99 | 34.99 | 100 |
| 2003 | 客房 | IV | 侧面 | 2.00 | 29.43 | 29.43 | 100 |
| 2004 | 客房 | IV | 侧面 | 2.00 | 20.74 | 5.58 | 27 |
| 2005 | 客房 | IV | 侧面 | 2.00 | 20.39 | 17.51 | 86 |
| 2021 | 客房 | IV | 侧面 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 0 |