|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.76 | 4.30 | 4.13 | 满足 |
| 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.28 | 2.59 | 6.66 | 不满足 |
| 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.68 | 1.86 | 6.82 | 不满足 |
| 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.15 | 3.09 | 5.55 | 满足 |
| 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.40 | 2.36 | 7.37 | 不满足 |
| 1005 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.03 | 3.36 | 5.07 | 满足 |
| 1006 | 卧室 | IV | 侧面 | 8.78 | 2.16 | 4.07 | 满足 |
| 1006 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.94 | 1.35 | 8.09 | 不满足 |
| 1007 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.11 | 1.88 | 9.08 | 不满足 |
| 1013 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.90 | 2.63 | 4.90 | 满足 |
| 1014 | 卧室 | IV | 侧面 | 11.40 | 2.38 | 4.79 | 满足 |
| 2 | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.54 | 2.11 | 7.84 | 不满足 |
| 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 6.87 | 1.37 | 5.03 | 满足 |
| 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.61 | 1.67 | 9.34 | 不满足 |
| 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.00 | 1.33 | 5.28 | 满足 |
| 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.65 | 1.80 | 8.68 | 不满足 |
| 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.84 | 2.20 | 7.65 | 不满足 |
| 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.66 | 1.79 | 8.73 | 不满足 |
| 2006 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.06 | 1.36 | 5.21 | 满足 |
| 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 14.34 | 1.98 | 7.24 | 不满足 |
| 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 6.81 | 1.39 | 4.90 | 满足 |
| 2011 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.01 | 1.40 | 5.01 | 满足 |
| 2012 | 卧室 | IV | 侧面 | 6.96 | 1.38 | 5.05 | 满足 |