|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001 | 办公室 | III | 侧面 | 7.22 | 5.06 | 1.43 | 满足 |
| 1001 | 办公室 | III | 侧面 | 8.22 | 4.90 | 1.68 | 满足 |
| 1001 | 办公室 | III | 侧面 | 17.32 | 6.22 | 2.79 | 满足 |
| 1001 | 办公室 | III | 侧面 | 8.53 | 3.08 | 2.77 | 满足 |
| 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 6.78 | 3.99 | 1.70 | 满足 |
| 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 7.99 | 4.63 | 1.72 | 满足 |
| 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 5.06 | 2.39 | 2.11 | 满足 |
| 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 7.08 | 4.16 | 1.70 | 满足 |
| 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 16.94 | 8.53 | 1.98 | 满足 |
| 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 8.38 | 5.21 | 1.61 | 满足 |
| 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 10.95 | 5.84 | 1.88 | 满足 |
| 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 6.83 | 4.17 | 1.64 | 满足 |
| 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 16.22 | 8.93 | 1.82 | 满足 |
| 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 2.31 | 1.11 | 2.08 | 满足 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 5.37 | 3.70 | 1.45 | 满足 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 5.48 | 3.52 | 1.56 | 满足 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 16.18 | 8.70 | 1.86 | 满足 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 1.30 | 0.78 | 1.68 | 满足 |
| 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 5.43 | 3.45 | 1.58 | 满足 |
| 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 5.15 | 3.49 | 1.48 | 满足 |
| 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.17 | 6.79 | 2.24 | 满足 |
| 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 6.21 | 3.25 | 1.91 | 满足 |
| 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 2.23 | 1.52 | 1.47 | 满足 |
| 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 4.90 | 3.18 | 1.54 | 满足 |
| 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 5.20 | 3.17 | 1.64 | 满足 |
| 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 5.74 | 3.58 | 1.60 | 满足 |
| 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 5.67 | 3.97 | 1.43 | 满足 |
| 1019 | 办公室 | III | 侧面 | 5.64 | 2.90 | 1.95 | 满足 |
| 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 12.35 | 6.08 | 2.03 | 满足 |
| 2 | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 30.57 | 23.16 | 1.32 | 满足 |
| 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 8.48 | 3.33 | 2.55 | 满足 |
| 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 15.19 | 5.54 | 2.74 | 满足 |
| 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 8.03 | 3.16 | 2.54 | 满足 |
| 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 5.40 | 1.27 | 4.23 | 满足 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.10 | 1.25 | 2.47 | 满足 |
| 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 22.64 | 7.33 | 3.09 | 满足 |
| 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 21.66 | 6.98 | 3.10 | 满足 |
| 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 4.49 | 4.23 | 1.06 | 满足 |
| 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 7.51 | 1.87 | 4.01 | 满足 |
| 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 18.68 | 5.85 | 3.19 | 满足 |
| 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 15.65 | 6.02 | 2.60 | 满足 |
| 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 16.86 | 5.37 | 3.14 | 满足 |
| 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 18.21 | 4.52 | 4.03 | 满足 |
| 2025 | 办公室 | III | 侧面 | 14.35 | 4.73 | 3.03 | 满足 |