**建筑禁烟标志设置情况报告**

**项目名称**

古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用

**编制依据**

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.1条
2. 《公共场所卫生管理条例实施细则》
3. 消防安全相关规范

**编制单位**

安居建筑管理部门

**编制日期**

2024年12月19日

**禁烟标志设置情况**

**1. 设置位置**

禁烟标志覆盖建筑内以下区域：

* **主出入口**：建筑主门内外醒目位置。
* **室内公共区域**：走廊、楼梯间、电梯厅等。
* **功能房间**：办公室、会议室、卫生间等。
* **特殊区域**：消防控制室、设备间、地下车库等。

**2. 设置数量**

| **区域** | **数量** |
| --- | --- |
| 主出入口 | 5个 |
| 室内公共区域 | 30个 |
| 功能房间 | 50个 |
| 特殊区域 | 15个 |
| **总计** | **100个** |

**3. 标志设计**

* **尺寸**：标准尺寸为20cm×30cm，特殊区域根据实际情况调整。
* **颜色**：白底红字，搭配国际通用禁烟图标。
* **文字**：清晰标注“禁止吸烟”字样，部分区域增加“违者罚款”警示语。
* **材质**：采用防水、防紫外线材料，确保长期使用不变色、不脱落。

**4. 安装方式**

* 墙面安装：使用强力胶或螺丝固定，确保牢固。
* 地面安装：采用地贴形式，适用于走廊和楼梯间。
* 吊顶安装：悬挂于吊顶下方，适用于大厅和高挑空间。

**禁烟宣传与管理措施**

**1. 宣传教育**

* 在建筑内张贴禁烟宣传海报，普及吸烟危害知识。
* 定期组织禁烟宣传活动，提高建筑内人员禁烟意识。

**2. 监督管理**

* 物业管理部门负责每日巡查，及时制止吸烟行为。
* 建立举报机制，鼓励建筑内人员举报违规吸烟行为。

**3. 处罚措施**

* 对违规吸烟者进行警告，屡次违规者处以罚款。
* 对吸烟行为严重的区域，增加监控设备加强管理。

**设置效果评估**

1. **覆盖率**：禁烟标志覆盖建筑内所有关键区域，确保无死角。
2. **醒目度**：标志设计符合规范，颜色和文字清晰醒目。
3. **管理效果**：通过宣传和监督，建筑内吸烟行为显著减少。

**改进建议**

1. 定期检查禁烟标志的完整性和清晰度，及时更换损坏标志。
2. 增加禁烟宣传力度，进一步提高建筑内人员的禁烟意识。
3. 在吸烟行为高发区域增设监控设备，加强管理力度。

**编制单位**：安居建筑管理部门  
**编制人**：王勇  
**审核人**：马涛  
**签发日期**：2024年12月19日