|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | | 对标功能 | | 采光 等级 | | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | | 房间面积 (m2) | 达标时数 (h/d) | | 结论 |
| 2 | 2009[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 25.87 | 6.5 | | 不满足 |
| 2011[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 24.25 | 7.4 | | 不满足 |
| 2013[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 24.26 | 8.7 | | 满足 |
| 2015[餐厅] | | 餐厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 57.23 | 9.4 | | 满足 |
| 2016[休息室] | | 休息厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 44.24 | 9.5 | | 满足 |
| 2017[酒吧、茶座] | | 餐厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 135.47 | 9.6 | | 满足 |
| 2018[酒吧、茶座] | | 餐厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 28.04 | 10.0 | | 满足 |
| 3 | 3020[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 27.78 | 8.9 | | 满足 |
| 3021[酒吧、茶座] | | 餐厅 | | IV | | 侧面 | 300 | | 136.45 | 9.8 | | 满足 |
| 3022[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 28.71 | 10.0 | | 满足 |
| 4 | 4024[卧室] | | 卧室 | | IV | | 侧面 | 300 | | 27.78 | 9.8 | | 满足 |
| 房间类型 | | 采光类型 | | 设计照度(Lx) | | 总面积(m2) | | | 达标时数(h/d) | | | 结论 | | |
| 卧室 | | 侧面 | | 300 | | 158.65 | | | 8.6 | | | 满足 | | |
| 餐厅 | | 侧面 | | 300 | | 357.19 | | | 9.7 | | | 满足 | | |
| 休息厅 | | 侧面 | | 300 | | 44.24 | | | 9.5 | | | 满足 | | |
| 多区域面积加权平均 | | | | | | | | | **9.4** | | | **9分** | | |