|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| 2 | 2013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.26 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2017[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 135.47 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2016[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 44.24 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.25 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 25.87 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2015[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 57.23 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2018[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 28.04 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3 | 3021[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 136.45 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3020[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 27.78 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3022[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 28.71 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 4 | 4024[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 27.78 | 0.0 | 27 | 满足 |