|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001[酒吧、茶座] | 水吧 | IV | 侧面 | 12.27 | 2.18 | 5.63 | 满足 |
| 1004[普通办公室] | 商铺 | III | 侧面 | 15.82 | 3.76 | 4.20 | 满足 |
| 1005[普通办公室] | 商铺 | III | 侧面 | 11.67 | 3.21 | 3.64 | 满足 |
| 1006[普通办公室] | 商铺 | III | 侧面 | 12.19 | 3.15 | 3.88 | 满足 |
| 1007[普通办公室] | 商铺 | III | 侧面 | 12.46 | 3.23 | 3.86 | 满足 |
| 1008[普通办公室] | 商铺 | III | 侧面 | 13.41 | 3.24 | 4.14 | 满足 |
| 1009[普通办公室] | 商铺 | III | 侧面 | 14.93 | 4.46 | 3.35 | 满足 |