|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1005[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 14.38 | 3.05 | 4.72 | 满足 |
| 1020[报告厅] | 阶梯教室 | III | 侧面 | 6.47 | 1.31 | 4.94 | 满足 |
| 1021[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 4.48 | 0.62 | 7.17 | 不满足 |
| 1026[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 16.93 | 5.20 | 3.26 | 满足 |
| 1029[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 8.61 | 1.68 | 5.14 | 满足 |
| 1039[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.06 | 5.47 | 3.30 | 满足 |
| 1042[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 8.71 | 1.66 | 5.25 | 满足 |
| 1044[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.11 | 5.22 | 3.47 | 满足 |
| 1049[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 17.99 | 5.28 | 3.41 | 满足 |
| 1050[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.66 | 5.46 | 3.42 | 满足 |
| 1097[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 8.18 | 3.10 | 2.64 | 满足 |
| 1098[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 7.36 | 2.78 | 2.64 | 满足 |
| 1102[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 8.88 | 2.92 | 3.04 | 满足 |
| 2 | 2017[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 5.20 | 1.12 | 4.63 | 满足 |
| 2019[报告厅] | 阶梯教室 | III | 侧面 | 7.66 | 1.55 | 4.93 | 满足 |
| 2025[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 17.04 | 5.19 | 3.28 | 满足 |
| 2027[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 10.69 | 1.98 | 5.40 | 满足 |
| 2034[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 11.28 | 2.03 | 5.55 | 满足 |
| 2035[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.65 | 5.31 | 3.51 | 满足 |
| 2040[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.03 | 5.26 | 3.43 | 满足 |
| 2046[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.21 | 5.31 | 3.43 | 满足 |
| 2051[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.69 | 5.46 | 3.42 | 满足 |
| 2099[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.81 | 3.55 | 2.76 | 满足 |
| 2100[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.06 | 3.46 | 2.62 | 满足 |
| 2101[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.35 | 3.93 | 2.64 | 满足 |
| 3 | 3013[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 21.61 | 7.06 | 3.06 | 满足 |
| 3024[报告厅] | 阶梯教室 | III | 侧面 | 16.64 | 5.26 | 3.16 | 满足 |
| 3037[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.48 | 5.23 | 3.54 | 满足 |
| 3041[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.02 | 2.62 | 5.35 | 满足 |
| 3048[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.40 | 5.37 | 3.43 | 满足 |
| 3053[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.51 | 5.52 | 3.35 | 满足 |
| 3056[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.16 | 5.16 | 3.52 | 满足 |
| 3081[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.92 | 4.70 | 3.82 | 满足 |
| 3082[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.66 | 4.35 | 4.06 | 满足 |
| 3088[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.26 | 4.58 | 3.99 | 满足 |
| 3089[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.18 | 4.61 | 3.94 | 满足 |
| 3090[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.93 | 4.58 | 3.91 | 满足 |
| 3096[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.69 | 4.36 | 2.68 | 满足 |
| 3103[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.44 | 4.58 | 2.50 | 满足 |
| 3104[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.79 | 5.10 | 2.51 | 满足 |
| 4 | 4012[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 21.95 | 7.48 | 2.93 | 满足 |
| 4023[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 16.91 | 5.30 | 3.19 | 满足 |
| 4033[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 16.58 | 3.30 | 5.02 | 满足 |
| 4038[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.21 | 5.25 | 3.47 | 满足 |
| 4047[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.23 | 5.37 | 3.40 | 满足 |
| 4054[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.38 | 5.54 | 3.32 | 满足 |
| 4058[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 19.02 | 5.37 | 3.54 | 满足 |
| 4080[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.53 | 4.60 | 3.81 | 满足 |
| 4083[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.55 | 4.54 | 3.87 | 满足 |
| 4084[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.00 | 4.36 | 4.13 | 满足 |
| 4087[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.79 | 4.66 | 3.81 | 满足 |
| 4091[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.72 | 4.56 | 3.88 | 满足 |
| 4095[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.07 | 5.22 | 2.50 | 满足 |
| 4105[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.76 | 5.58 | 2.47 | 满足 |
| 4106[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.16 | 6.24 | 2.59 | 满足 |
| 5 | 5014[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 21.69 | 7.56 | 2.87 | 满足 |
| 5022[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 16.50 | 5.28 | 3.13 | 满足 |
| 5028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.82 | 3.18 | 5.60 | 满足 |
| 5032[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.86 | 5.28 | 3.57 | 满足 |
| 5036[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 17.86 | 3.65 | 4.89 | 满足 |
| 5045[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.24 | 5.38 | 3.39 | 满足 |
| 5052[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.42 | 5.59 | 3.29 | 满足 |
| 5055[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.72 | 5.09 | 3.48 | 满足 |
| 5057[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.29 | 5.15 | 3.55 | 满足 |
| 5085[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.99 | 4.60 | 3.91 | 满足 |
| 5086[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.63 | 4.68 | 3.77 | 满足 |
| 5092[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.77 | 4.56 | 3.90 | 满足 |
| 5094[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.02 | 6.62 | 2.27 | 满足 |
| 5107[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.16 | 6.80 | 2.38 | 满足 |
| 5108[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.15 | 7.26 | 2.36 | 满足 |
| 6 | 6015[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 21.86 | 7.83 | 2.79 | 满足 |
| 6043[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.99 | 3.79 | 4.75 | 满足 |
| 6059[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 19.09 | 3.88 | 4.92 | 满足 |
| 6060[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 18.36 | 4.46 | 4.12 | 满足 |
| 6063[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 17.82 | 3.67 | 4.85 | 满足 |