# 防水防潮材料决算清单

## 一、地面防水层材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| SBS 防水卷材 | 4mm 厚，聚酯胎 | m² | 4130 | 35 | 144550 | 用于地面整体防水，具有良好的耐候性和抗穿刺性 |
| 基层处理剂 | 配套 | kg | 1239 | 8 | 9912 | 涂刷在基层表面，增强卷材与基层的粘结力 |
| 密封膏 | 硅酮密封膏 | kg | 206.5 | 25 | 5162.5 | 用于卷材搭接缝及细部节点密封，防止渗漏 |
| 水泥 | 42.5 级 | t | 20.65 | 400 | 8260 | 用于防水层保护层的浇筑 |
| 砂 | 中砂 | m³ | 41.3 | 150 | 6195 | 配合水泥制作保护层 |

## 二、墙面防潮层材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 防潮涂料 | 水性防潮漆 | m² | 8260 | 20 | 165200 | 两遍涂刷，形成防潮隔离层 |
| 界面剂 | 配套 | kg | 4130 | 10 | 41300 | 增强防潮涂料与墙面基层的附着力 |
| 玻纤网格布 | 160g/m² | m² | 8260 | 3 | 24780 | 用于加强防潮层，防止墙面开裂 |

## 三、顶棚防潮层材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 防潮石膏板 | 12mm 厚 | m² | 4130 | 40 | 165200 | 具有防潮性能，作为顶棚装饰及防潮层 |
| 轻钢龙骨 | 主龙骨 50×15×1.2mm，副龙骨 50×20×0.5mm | m | 12390 | 8 | 99120 | 支撑防潮石膏板 |
| 吊杆 | φ8mm | m | 4130 | 5 | 20650 | 连接龙骨与顶棚结构 |
| 防潮涂料 | 水性防潮漆 | m² | 4130 | 20 | 82600 | 在石膏板表面涂刷，增强防潮效果 |
| 界面剂 | 配套 | kg | 2065 | 10 | 20650 | 增强防潮涂料与石膏板的附着力 |

## 四、总计

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（元） |
| 地面防水层材料总价 | 174079.5 |
| 墙面防潮层材料总价 | 231280 |
| 顶棚防潮层材料总价 | 388220 |
| 合计 | 793579.5 |

注：

1. 以上数量根据 本次设计面积估算，实际用量可能因施工工艺及现场情况有所差异。
2. 单价为市场参考价格，实际采购价格可能因品牌、质量、采购渠道等因素有所波动。
3. 决算清单仅包含防水、防潮相关材料费用，不包含施工费用及其他辅助材料费用。