|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| 1 | 1001[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 57.05 | 100 | 满足 |
| 1002[普通教室] | 普通教室 | III | 顶部 | 300 | 98.93 | 100 | 满足 |
| 1004[餐厅] | 餐厅 | IV | 混合 | 150 | 81.29 | 100 | 满足 |
| 1005[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 47.30 | 100 | 满足 |
| 1008[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 1009[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 1010[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 39.29 | 100 | 满足 |
| 1014[普通办公室] | 教师办公室 | III | 混合 | 300 | 29.26 | 100 | 满足 |
| 1015[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 724.19 | 100 | 满足 |
| 1016[视听阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 28.08 | 98 | 满足 |
| 1017[视听阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 28.11 | 100 | 满足 |
| 1018[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.13 | 100 | 满足 |
| 1019[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.16 | 100 | 满足 |
| 1020[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.15 | 100 | 满足 |
| 1021[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 23.16 | 100 | 满足 |
| 1026[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 21.50 | 100 | 满足 |
| 1027[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 21.15 | 100 | 满足 |
| 1028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 300 | 20.83 | 58 | 不满足 |
| 1029[普通办公室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 300 | 20.83 | 100 | 满足 |
| 1030[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.83 | 100 | 满足 |
| 1031[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.67 | 100 | 满足 |
| 1032[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 18.57 | 100 | 满足 |
| 1033[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 18.51 | 100 | 满足 |
| 1035[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 15.69 | 0 | 不满足 |
| 1036[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 15.14 | 100 | 满足 |
| 1040[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 3.24 | 0 | 不满足 |
| 1041[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 3.23 | 0 | 不满足 |
| 1042[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 112.90 | 100 | 满足 |
| 1044[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 26.86 | 100 | 满足 |
| 1045[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 51.19 | 100 | 满足 |
| 1046[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 27.49 | 100 | 满足 |
| 1047[普通教室] | 普通教室 | III | 顶部 | 300 | 6.84 | 100 | 满足 |
| 1048[普通教室] | 普通教室 | III | 顶部 | 300 | 622.28 | 100 | 满足 |
| 1049[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 28.12 | 90 | 满足 |
| 1051[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 22.17 | 100 | 满足 |
| 2 | 2001[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 162.08 | 100 | 满足 |
| 2002[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 1493.22 | 100 | 满足 |
| 2004[阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 84.35 | 100 | 满足 |
| 2005[普通教室] | 普通教室 | III | 顶部 | 300 | 79.04 | 100 | 满足 |
| 2006[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 47.39 | 100 | 满足 |
| 2007[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.22 | 100 | 满足 |
| 2008[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.19 | 100 | 满足 |
| 2010[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.03 | 100 | 满足 |
| 2011[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.03 | 100 | 满足 |
| 2012[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 2013[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 2014[普通教室] | 普通教室 | III | 顶部 | 300 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 2015[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 2016[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 2017[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 37.53 | 100 | 满足 |
| 2019[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.19 | 100 | 满足 |
| 2021[会议室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 300 | 22.05 | 100 | 满足 |
| 2023[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.03 | 100 | 满足 |
| 2024[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 21.93 | 100 | 满足 |
| 2027[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.83 | 100 | 满足 |
| 2028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.68 | 100 | 满足 |
| 2029[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.67 | 100 | 满足 |
| 2030[普通办公室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 300 | 19.64 | 100 | 满足 |
| 2034[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 15.14 | 100 | 满足 |
| 2038[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 3.24 | 0 | 不满足 |
| 2043[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 158.53 | 100 | 满足 |
| 2048[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 51.31 | 100 | 满足 |
| 3 | 3002[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 104.35 | 100 | 满足 |
| 3003[阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 84.35 | 100 | 满足 |
| 3004[体育场] | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 300 | 79.04 | 100 | 满足 |
| 3005[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 47.39 | 100 | 满足 |
| 3006[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.22 | 100 | 满足 |
| 3007[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.19 | 100 | 满足 |
| 3008[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 45.21 | 100 | 满足 |
| 3009[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.03 | 100 | 满足 |
| 3011[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 3012[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 3013[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 3014[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 3015[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 3016[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 450 | 37.53 | 100 | 满足 |
| 3017[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 23.19 | 100 | 满足 |
| 3018[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.07 | 100 | 满足 |
| 3019[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.05 | 100 | 满足 |
| 3020[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.05 | 100 | 满足 |
| 3021[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 22.96 | 100 | 满足 |
| 3023[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.05 | 100 | 满足 |
| 3025[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.03 | 100 | 满足 |
| 3028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.83 | 100 | 满足 |
| 3029[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.68 | 100 | 满足 |
| 3030[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.67 | 100 | 满足 |
| 3032[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 19.63 | 100 | 满足 |
| 3034[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 16.73 | 100 | 满足 |
| 3046[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 1602.24 | 100 | 满足 |
| 3048[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 152.17 | 100 | 满足 |
| 4 | 4001[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 21.94 | 100 | 满足 |
| 4002[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 300 | 104.35 | 100 | 满足 |
| 4003[阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 84.35 | 100 | 满足 |
| 4004[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 450 | 79.04 | 100 | 满足 |
| 4005[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 47.39 | 100 | 满足 |
| 4006[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.22 | 100 | 满足 |
| 4007[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 45.21 | 100 | 满足 |
| 4008[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 45.03 | 100 | 满足 |
| 4009[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 144.87 | 100 | 满足 |
| 4010[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 4011[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 4012[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 4013[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 4014[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 42.77 | 100 | 满足 |
| 4015[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 37.53 | 100 | 满足 |
| 4016[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.19 | 100 | 满足 |
| 4017[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.07 | 100 | 满足 |
| 4018[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.05 | 100 | 满足 |
| 4019[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 23.05 | 100 | 满足 |
| 4020[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 22.96 | 100 | 满足 |
| 4022[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.05 | 100 | 满足 |
| 4024[会议室] | 教师办公室 | III | 顶部 | 300 | 22.03 | 100 | 满足 |
| 4025[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 22.02 | 100 | 满足 |
| 4028[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 20.83 | 100 | 满足 |
| 4029[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.68 | 100 | 满足 |
| 4030[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 450 | 19.67 | 100 | 满足 |
| 4032[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 19.63 | 100 | 满足 |
| 4034[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 16.73 | 100 | 满足 |
| 4046[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 1559.74 | 100 | 满足 |