建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。远离危险源：避开主干道、工厂、高压线、污染源（噪音、空气、水质）等潜在危险区域。
治安环境：选择治安良好、犯罪率低的社区，周边有监控设施或警务点更佳。
邻近居民区：优先选择人口密集的住宅区，方便家长接送，减少通勤压力。
交通条件：靠近公交站、地铁口或主干道，但需与道路保持安全距离（建议50米以上）。周边道路需配备减速带、人行横道等安全设施。
停车便利：预留家长临时停车区域或附近有公共停车场