# **地面防滑设置测试报告**

## **一、项目基本信息**

* ****测试日期****：2025 年 03 月 17 日
* ****测试内容****：地面防滑设置（对应条款：4.2.4 室内外地面或路面设置防滑措施）
* ****评分总分****：10 分

## **二、测试依据**

1. 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331
2. 项目建筑专业图纸与设计说明、地面防滑相关测试资料

## **三、测试内容及结果**

### **1. 建筑入口及公共区域防滑措施**

* ****测试点****：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等区域。
* ****结果****：防滑等级不低于《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、Bw 级，符合要求，得 3 分。

### **2. 室内外活动场所防滑地面**

* ****测试点****：建筑室内外活动场所采用的防滑地面。
* ****结果****：防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw 级，符合要求，得 4 分。

### **3. 建筑坡道、楼梯踏步防滑措施**

* ****测试点****：建筑坡道、楼梯踏步防滑等级及防滑构造技术措施。
* ****结果****：防滑等级达到《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad、Aw 级，且采用防滑条等构造措施，符合要求，得 3 分。

## **四、综合结论**

本次地面防滑设置测试内容均满足规范要求，综合得分为 10 分，判定为合格。