专项设计说明

一、配件安全性

1.栏杆和扶手：在楼梯、走廊、走道等处安装坚固的栏杆和扶手，确保学生、教职员工和访客在行走时有支撑。

2.门窗：采用具有安全防护功能的玻璃以及具备防夹功能，确保门窗的开启和关闭顺畅，同时安装安全锁具和防盗装置，防止未经许可的进入。

二、地面防滑设置

1.地面材料：选择具有良好防滑性能的地面材料，如防滑瓷砖、橡胶地板等，以减少因地面滑倒造成的意外。

2.走廊和楼梯：在走廊和楼梯的地面铺设防滑地毯或防滑垫，尤其在潮湿或容易滑倒的区域加强防滑措施。

3.标识：在地面上设置防滑标识，提醒人们注意地面情况，并标注防滑区域和滑倒风险区域。

三、维护和管理

1.定期检查：定期检查配件的安全性能和地面的防滑情况，发现问题及时修复和处理。

2.清洁保养：保持地面的清洁和干燥，定期清理杂物和积水，防止地面变滑或结冰。

3.定期进行安全培训，教育学生和教职员工如何正确使用配件和注意地面情况，提高安全意识。