|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 房间面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1-A | 1087 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 37.78 | 37.78 | 100 |
| 1-B | 1108 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 37.78 | 37.78 | 100 |
| 1-C | 1075 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 37.01 | 37.01 | 100 |
| 1-D | 1025 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 35.45 | 35.45 | 100 |
| 1-E | 1023 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 37.44 | 37.44 | 100 |
| 1-F | 1021 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 37.44 | 37.44 | 100 |
| 1-H | 1056 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 98.84 | 98.84 | 100 |
| 2 | 1-I | 2090 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.31 | 13.31 | 100 |
| 2119 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.31 | 13.31 | 100 |
| 2127 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.30 | 7.30 | 100 |
| 2128 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.30 | 7.30 | 100 |
| 2129 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.26 | 7.26 | 100 |
| 1-J | 2121 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 18.12 | 18.12 | 100 |
| 2133 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.30 | 7.30 | 100 |
| 2134 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.26 | 7.26 | 100 |
| 1-K | 2070 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 14.27 | 14.27 | 100 |
| 2072 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 9.82 | 9.82 | 100 |
| 2080 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 9.61 | 9.61 | 100 |
| 1-L | 2009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.25 | 6.25 | 100 |
| 2010 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 11.29 | 11.29 | 100 |
| 2039 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.62 | 7.62 | 100 |
| 2041 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 11.29 | 11.29 | 100 |
| 1-M | 2057 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 98.84 | 98.84 | 100 |
| 1-N | 2012 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.25 | 6.25 | 100 |
| 2013 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 11.29 | 11.29 | 100 |
| 2042 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.62 | 7.62 | 100 |
| 2044 | 卧室 | IV | 顶部 | 1.20 | 11.29 | 11.29 | 100 |
| 1-O | 2046 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.77 | 12.77 | 100 |
| 2047 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 11.29 | 11.29 | 100 |
| 2054 | 卧室 | IV | 顶部 | 1.20 | 9.82 | 9.82 | 100 |
| 3 | 1-P | 3083 | 起居室 | IV | 顶部 | 1.20 | 13.14 | 13.14 | 100 |
| 3097 | 卧室 | IV | 顶部 | 1.20 | 10.01 | 10.01 | 100 |
| 3098 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.40 | 6.40 | 100 |
| 1-Q | 3104 | 起居室 | IV | 顶部 | 1.20 | 13.14 | 13.14 | 100 |
| 3118 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.40 | 6.40 | 100 |
| 1-R | 3073 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 8.83 | 8.83 | 100 |
| 3074 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 8.27 | 8.27 | 100 |
| 3086 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.26 | 7.26 | 100 |
| 1-S | 3020 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.76 | 7.76 | 100 |
| 3034 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.62 | 7.62 | 100 |
| 3050 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.76 | 7.76 | 100 |
| 1-T | 3016 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 8.94 | 8.94 | 100 |
| 3018 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.76 | 7.76 | 100 |
| 3049 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.76 | 7.76 | 100 |
| 1-V | 3015 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.76 | 7.76 | 100 |
| 3031 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 7.62 | 7.62 | 100 |
| 3048 | 卧室 | IV | 顶部 | 1.20 | 7.76 | 7.76 | 100 |