|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积(m2) | 可看到景观面积(m2) | 面积比例(%) |
| 1 | 1055[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.02 | 12.78 | 98 |
| 1053[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.06 | 12.81 | 98 |
| 1051[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.06 | 12.82 | 98 |
| 1047[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.09 | 12.86 | 98 |
| 1046[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.09 | 12.67 | 97 |
| 1045[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.11 | 12.87 | 98 |
| 1044[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.11 | 12.87 | 98 |
| 1043[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.12 | 12.91 | 98 |
| 1041[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 15.91 | 14.93 | 94 |
| 1039[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.21 | 1.75 | 11 |
| 1035[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.65 | 16.15 | 97 |
| 1033[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.16 | 16.43 | 96 |
| 1032[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 17.17 | 16.94 | 99 |
| 1027[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.48 | 17.25 | 99 |
| 1021[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.18 | 18.42 | 96 |
| 1019[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 88.89 | 87.87 | 99 |
| 1008[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 42.79 | 42.32 | 99 |
| 1007[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 74.12 | 64.22 | 87 |
| 2 | 2058[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.97 | 12.73 | 98 |
| 2057[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.97 | 12.73 | 98 |
| 2056[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.99 | 12.76 | 98 |
| 2054[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.04 | 12.80 | 98 |
| 2052[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.04 | 12.80 | 98 |
| 2050[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.05 | 12.84 | 98 |
| 2049[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.05 | 12.82 | 98 |
| 2048[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.08 | 12.86 | 98 |
| 2040[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 15.86 | 10.72 | 68 |
| 2038[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.09 | 15.34 | 95 |
| 2036[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.37 | 16.37 | 100 |
| 2034[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.04 | 0.00 | 0 |
| 2031[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.24 | 16.52 | 96 |
| 2028[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.43 | 17.20 | 99 |
| 2026[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 18.61 | 17.88 | 96 |
| 2023[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.06 | 18.28 | 96 |
| 2020[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.20 | 18.44 | 96 |
| 2018[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.74 | 18.63 | 94 |
| 2016[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.78 | 19.48 | 94 |
| 2014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 22.09 | 21.34 | 97 |
| 2006[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 212.91 | 200.75 | 94 |
| 3 | 3042[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 15.78 | 0.00 | 0 |
| 3037[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.34 | 15.32 | 94 |
| 3029[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.38 | 17.13 | 99 |
| 3024[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 18.97 | 17.74 | 94 |
| 3022[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.18 | 18.42 | 96 |
| 3017[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.73 | 19.44 | 94 |
| 3015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 22.06 | 20.83 | 94 |
| 3013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 27.31 | 27.06 | 99 |
| 3012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 27.31 | 27.06 | 99 |
| 3011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 27.44 | 27.44 | 100 |
| 3010[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 27.45 | 27.45 | 100 |
| 3009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 28.62 | 0.00 | 0 |
| 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积(m2) | 可看到景观面积(m2) | 面积比例(%) |
| 卧室 | IV | 侧面 | 871.35 | 785.80 | 90 |
| 办公室 | III | 侧面 | 133.95 | 106.54 | 80 |
| 休息厅 | IV | 侧面 | 17.17 | 16.94 | 99 |
| 餐厅 | IV | 侧面 | 212.91 | 200.75 | 94 |
| 总计 | 1235.39 | 1110.03 | 90 |